Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)
TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione. 
1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia. 
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt. 

Art. 2 - Comunicazione. 
1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono comunicare alla sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell' apparato.  La stessa sezione di fisica trasmette copia della comunicazione al dipartimento regionale per l' igiene pubblica.
2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1. 

Art. 3 - Autorizzazione. 
1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale
2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere inoltrata al dipartimento regionale per l'igiene pubblica, tramite la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, del luogo in cui si intende installare o modificare l'impianto.
3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante:
a) schede A e B, come modelli allegati;
b) schema dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni lineari dei singoli elementi radianti;
c) pianta in scala 1: 10.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;
d) pianta in scala 1: 2.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico, della posizione del sistema d'antenna, per ciascuna frequenza utilizzata, delle abitazioni, con indicati i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle vicinanze dei sistemi d'antenna, fino ad una distanza di almeno 500 metri da questa.
4. All'istanza è  allegata, ove prevista, la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
5. L'istruttoria tecnica ed amministrativa è  espletata dal dipartimento regionale per l'igiene pubblica, che si avvale, per il parere radioprotezionistico, della sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, competente per territorio.

Art. 4 - Istruttoria.
1. Sulla base della documentazione ricevuta la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'art. 3 ai fini del rilascio dell' autorizzazione.
2. Gli oneri derivanti dalla attività  prestata dalle sezioni di fisica del presidio multizonale di prevenzione, sono a carico del titolare dell' impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità  di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art. 5 - Limiti massimi ammissibili di esposizione. 
1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:

Frequenza
f (MegaHertz)	Intensità efficaci
di campo imperturbato
E (V/ m)                                 H (A/ m)	Densità di potenza
dell'onda piana equivalente
Peq (W/ m2)	
0,1 - 1	87	0,23/ f1/ 2	-	
> 1 - 10	87/ f1/ 2	0,23/ f1/ 2	-	
> 10 - 400	27,5	0,073	2	
> 400 - 2000	1,375 f1/ 2	0,0037 f1/ 2	f/ 200	
> 2000 300.000	61	0,16	10	

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente Ri relativo all'i-esima sorgente operante a frequenza fi è definito in funzione della frequenza dalle formule:
a) Ri= Ei/Emax oppure Ri= Hi/Hmax 
per 100 kiloHertz ≤ fi < 10 MegaHertz; 
b) Ri=( Ei/Emax) 2 oppure Ri=( Hi/Hmax) 2 oppure Ri=( P eq)i/(P eq) max 
per 10 MegaHertz ≤ fi< 300 GigaHertz

3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:
I= ∑іRi ≤ 1
4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

Art. 6 - Verifiche dei limiti massimi di esposizione.
1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, il dipartimento regionale per l'igiene pubblica, per il tramite della competente sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell’impianto. 
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione. 
4. Nei casi previsti dal comma 2, la competente sezione di fisica trasmette i risultati e le valutazioni al dipartimento regionale per l'igiene pubblica ed al titolare dell'impianto.

Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo delle comunicazione prevista dall'art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati nell'art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già  operanti nel territorio regionale, devono, entro sei mesi dalla suddetta data, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall'art. 5

Art. 8 - Sanzioni.
1. L'installazione o la modifica degli impianti previsti dall'articolo 3 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità  della stessa, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, da lire 1 milione a lire 10 milioni.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta regionale, che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti..
3. Il Presidente della Giunta Regionale ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante la demolizione o la riduzione a conformità , delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in conformità  della medesima.

Art.  9 - Norma finale.
1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonchè di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, N. 29 , RELATIVA A:

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI

SCHEDA A
(ex art. 3)

DATI ANAGRAFICI

Emittente (nome commerciale) _______________________________________
Titolare/Legale Rappresentante _______________________________________
Via ____________________________________________ n. _______________
Ca.p. ___________ Città ____________________________________________
Prov. ______________________________N. Tel.________________________

DATI TECNICI

Emittente ______________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________
Località _______________________________________________________________
Frequenza in MegaHertz __________________________________________________
Altezza del centro elettrico del sistema irradiante da terra, in metri: ________________
Potenza massima efficace all'apparato d'antenna in kW: _________________________
Quota sul livello del mare del punto di installazione: ____________________________
Direzione di massimo irraggiamento ______ (in gradi rispetto al Nord e in senso orario) 
Guadagno d'antenna in decibel _____________________________________________

Polarizzazione:            orizzontale	             verticale      (barrare la casella)

Ubicazione dell'impianto preesistente più vicino:

Distanza dal punto di installazione: _______________
Azimut (rispetto al nord geografico): ______________

Data    ____________

Il Titolare/Il Legale Rappresentante

____________________________

SCHEDA B1
(ex art. 3)

DIAGRAMMA ORIZZONTALE

    0°________________ 	 120°________________ 	 240°________________ 	
  10°________________ 	 130°________________ 	 250°________________ 	
  20°________________ 	 140°________________ 	 260°________________ 	
  30°________________ 	 150°________________ 	 270°________________ 	
  40°________________ 	 160°________________ 	 280°________________ 	
  50°________________ 	 170°________________ 	 290°________________ 	
  60°________________ 	 180°________________ 	 300°________________ 	
  70°________________ 	 190°________________ 	 310°________________ 	
  80°________________ 	 200°________________ 	 320°________________ 	
  90°________________ 	 210°________________ 	 330°________________ 	
100°________________ 	 220°________________ 	 340°________________ 	
110°________________ 	 230°________________ 	 350°________________ 	
		360°________________	

I valori riportati sono espressi in:

 dB               W/Wo                E/Eo
(Barrare la casella corrispondente)
con dB = 10log(W/Wo) = 20log(E/Eo)

essendo W la potenza efficace che occorrerebbe irradiare isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre Wo è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.
0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

Data  ________________

Il Titolare/Il Legale Rappresentante
_____________________________

SCHEDA B2
(ex art. 3)

DIAGRAMMA VERTICALE

   0°_______________	 16°_______________	
   1°_______________	 17°_______________	
   2°_______________	 18°_______________	
   3°_______________	 19°_______________	
   4°_______________	 20°_______________	
   5°_______________	 21°_______________	
   6°_______________	 22°_______________	
   7°_______________	 23°_______________	
   8°_______________	 24________________	
   9°_______________	 25°_______________	
 10°_______________	 26°_______________	
 11°_______________	 27°_______________	
 12°_______________	 28°_______________	
 13°_______________	 29°_______________	
 14°_______________	 30°_______________	
 15°_______________		

I valori riportati sono espressi in:

 dB             W/Wo             E/Eo
(Barrare la casella corrispondente)
con dB = 10log(W/Wo) = 20log(E/Eo)

essendo W la potenza efficace che occorrerebbe irradiare isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre Wo è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.
Il diagramma è da compilare solo se l'emissione utile è entro 30° di abbassamento e deve essere relativo alla direzione di massimo irraggiamento, 0° indicando la direzione orizzontale e gli angoli successivi l'abbassamento.

Data _______________

Il Titolare/Il Legale Rappresentante
____________________________